ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации округа

от 17.09.2024 №1626

Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование зданий и помещений | Защища- емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | | | | |
|  |  |  | порошковый огнетушитель ОП-5 (4) | ящик с песком емкостью 0,5 куб.м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата | |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | - | |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, (\*) | |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1 | |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - | |
| 5 | Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы | Группа построек | - | 1 | 1 (\*) | 0, 1 | |
| 6 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - | |
|  | | | | | | |  |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2.В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.